|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt der Untersuchung:** | **numaj/numah** | | | **i. O.** | **n.i.O.** |
|  | | | | | |
| Kennzeichnung | Prüfnummer, Pflegeanleitung | | |  |  |
|  | | | | | |
| Stoff | keine Löcher | | |  |  |
| keine Verschmutzungen, die die Sichtbarkeit wesentlich beeinflussen | | |  |  |
| keine Kräuselungen bzw. erkennbare thermische Schädigungen | | |  |  |
|  | | | | | |
| Futter | vorhanden und intakt | | |  |  |
| Reißverschluss leichtgängig | | |  |  |
|  | | | | | |
| Nähte | intakt | | |  |  |
|  | | | | | |
| Taschen/ Überlappungen | Patten/Überlappungen überdecken | | |  |  |
| Klett funktioniert | | |  |  |
| Knöpfe (falls vorhanden) vollständig | | |  |  |
|  | | | | | |
| Reißverschluss | schließt vollständig | | |  |  |
| leichtgängig | | |  |  |
|  | | | | | |
| Aufhänger | vorhanden | | |  |  |
|  | | | | | |
| Klettverschlüsse | gute Haftkraft | | |  |  |
|  | | | | | |
| Reflexstreifen | Naht fest | | |  |  |
| gut sichtbar | | |  |  |
|  | | | | | |
| Hinweis:  Manche Fabrikaten haben eine Inspektionsöffnung (Reißverschluss innen) zur Prüfung der Membrane und des Futters | | | | | |
|  | | | | | |
| Bemerkungen: | | | | | |
|  | | | | | |
| Prüfer***: lastname, firstname*** | | Datum: | Unterschrift: | | |

**Prüfliste für Feuerwehr – Arbeitskleidung EN 531**

|  |  |
| --- | --- |
| **Protokoll - Nr.:** | **year** |